[bookmark: _page_315_0]ЛЕКЦИЯ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
План
1. Пожарная безопасность объектов торговли
2. Пожарная безопасность оздоровительных комплексов
3. Пожарная безопасность образовательных организаций

На объектах организаций торговли запрещается:
проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах; осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, кроме зданий автозаправочных станций, не являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности, определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
	размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее четырех метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;
	устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных шаров и для других целей;
	уменьшать ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности, путем размещения на путях эвакуации торговых, игровых аппаратов.
	Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров на путях эвакуации.
Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом.
Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки.
Руководитель организации обеспечивает на рынках розничной и мелкооптовой торговли, организованных в установленном порядке и расположенных на открытых площадках или в зданиях (сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности:
[bookmark: _page_318_0]	ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, должна быть не менее двух метров;
	через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы шириной не менее 1,4 метра.
	В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, предназначенными для покупателей.
Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более одного литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающей надписью «Огнеопасно».
Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в приспособленных для этой цели помещениях, отвечающих требованиям пожарной безопасности.
Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, конструкции которых выполнены из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при аварии за его пределы. В указанных зданиях не допускается печное отопление и использование приборов, устройств с применением открытого огня.
Торговые залы отделяются от кладовых, в которых установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями, соответствующими противопожарными преградами. Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров.
Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака и емкости. Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 литров. Трубопроводы и емкости должны иметь заземление не менее чем в двух местах. Надежность заземления с измерением электрического сопротивления проверяется не реже одного раза в год.
Прилавок для отпуска легковоспламеняющихся и горючих жидкостей должен иметь негорючее покрытие, исключающее искрообразование при ударе.
Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.
Тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей хранится только на специальных огражденных площадках.
[bookmark: _page_319_0]Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию. Запрещается хранение патронов к оружию в подвальных помещениях. Патроны к оружию должны храниться в шкафах из негорючих материалов, исключающих разлет патронов в случае пожара (возгорания), и установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями. Запрещается хранить порох в одном шкафу с капсюлями или снаряженными патронами.
Непосредственно в здании магазина розничной торговли оружием и (или) патронами разрешается хранить не более 50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха.
Руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета одни носилки на пять пациентов и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены медицинской организации.
Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 метра, а центральный основной проход – шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, установленную требованиями пожарной безопасности.
Запрещается:
	обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов помещения, не связанные с лечебным процессом;
	группировать более двух кроватей;
	устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации;
	устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций, если это не предусмотрено проектной документацией;
	устраивать топочные отверстия печей в палатах.
Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, предназначенных для этих целей.
	В лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более 3 кг с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах.
[bookmark: _page_320_0]Запрещается размещать в зданиях V степени огнестойкости медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей).
В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее одного огнетушителя для тушения пожаров класса А, В, Е.
В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна предусматриваться телефонная связь. Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах.
Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более:
	20 литров – для помещений с отделкой из негорючих материалов; 
	5 литров – для остальных помещений.
	Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре.
	Розлив горючих жидкостей в лампады и светильники должен осуществляться из закрытой небьющейся емкости.
Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее одного метра до мест розлива горючих жидкостей не допускается.
	Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении) в присутствии прихожан.
Ежедневно должны быть проверены пути эвакуации людей, эвакуационные и аварийные выходы и при необходимости приведены в соответствие с требованиями противопожарной безопасности.
При проведении праздничных богослужений с массовым пребыванием людей необходимо предусмотреть дополнительные организационные противопожарные мероприятия. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Разожженные кадила во время проведения богослужения могут быть поставлены только на негорючее основание в специально отведенном месте с его отделкой из негорючих материалов. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра.
[bookmark: _page_321_0]Не допускается предусматривать вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от открытого огня, печей и вытяжек из печей.
Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать. Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня. Допускается размещение свежей травы по площади молельного зала не более чем на одни сутки с дальнейшей заменой.
При проектировании физкультурно-оздоровительных комплексов необходимо предусмотреть объемно-планировочные, конструктивные и инженерно-технические решения.
На путях эвакуации и в помещениях ФОК следует предусматривать светоуказатели выходов. Спортивные залы должны отделяться от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и иметь не менее двух эвакуационных выходов. Параметры путей эвакуации ФОК должны соответствовать требованиям.
В случае устройства двухсветных пространств атриумов с устройством балконов для просмотра занятий общей площадью не более 15% площади зала, все помещения, выходящие в атриум, должны иметь не менее двух путей эвакуации по горизонтальному проходу (галерее) к двум закрытым лестничным клеткам.
В помещениях ФОК следует предусматривать оповещение людей о пожаре в соответствии с требованиями. В помещениях, используемых глухими и слабослышащими инвалидами, звуковые сигналы должны сопровождаться световыми сигналами. Противопожарные разрывы от ФОК до соседних зданий и сооружений (в т. ч. временных), проезды и подъезды для пожарных автомобилей следует принимать в соответствии с требованиями. Необходимо также учитывать пропускную способность ФОК.
Правила создания и деятельности объединений обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
основного общего и (или) среднего общего образования, а также дополнительным
общеобразовательным программам, в возрасте от 10 до 17 лет, созданных в
образовательных организациях, целью деятельности которых является обучение обучающихся образовательных организаций мерам пожарной безопасности, профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций, пропаганда пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре.
Добровольные дружины юных пожарных могут создаваться органами, осуществляющими управление в сфере образования и пожарной охраной.
Добровольные дружины юных пожарных создаются по территориальному принципу распорядительным актом органа в сфере образования и пожарной охраны, которые доводятся до сведения руководителей и обучающихся образовательных организаций. Добровольные дружины юных пожарных осуществляют свою деятельность в соответствии с положением, утверждаемым органом в сфере образования и пожарной охраной.
Добровольная дружина юных пожарных создается из числа обучающихся образовательных организаций, при наличии в ее составе не менее 10 человек (в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, с небольшим количеством обучающихся, допускается создание добровольных дружин юных пожарных в составе менее 10 человек) и может делиться на отряды и звенья.
Прием в члены добровольной дружины юных пожарных производится на общем собрании добровольной дружины юных пожарных (далее – общее собрание) на основании устного заявления обучающегося образовательной организации, о чем производится запись в протоколе общего собрания.
Непосредственное руководство работой добровольной дружины юных пожарных осуществляет штаб юных пожарных, избираемый на общем собрании.
[bookmark: _page_328_0]Штаб юных пожарных из своего состава избирает командира добровольной дружины юных пожарных, его заместителя, командиров отряда и звеньев (в добровольных дружинах юных пожарных в составе менее десяти человек избирается только командир добровольной дружины юных пожарных и его заместитель).
Задачами деятельности добровольных дружин юных пожарных являются:
	воспитание у обучающихся образовательных организаций чувства личной ответственности за сохранность жизни и здоровья людей, материальных ценностей от пожаров;
	профилактика пожаров среди детей и подростков;
	развитие навыков у обучающихся образовательных организаций по владению и пользованию первичными средствами пожаротушения;
	формирование культуры безопасности	жизнедеятельности обучающихся образовательных организаций;
	противопожарная пропагандапо месту жительстваюных пожарных, на объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное время;
	профессиональная ориентация обучающихся образовательных организаций;
	пропаганда традиций и истории пожарной охраны и добровольного пожарного общества.
В целях реализации задач деятельности добровольных дружин юных пожарных
добровольные дружины юных пожарных осуществляют:
	организацию и проведение практических занятий совместно с педагогическими работниками образовательных организаций и (или) работниками пожарной охраны с обучающимися образовательных организаций по эвакуации людей из образовательной организации в случае возникновения пожара, а также по пользованию первичными средствами пожаротушения;
	информирование обучающихся образовательных организаций по вопросам, связанным с предупреждением возникновения пожаров, вызванных неосторожным обращением с огнем;
	пропаганду знаний в области пожарной безопасности в образовательных организациях;
	под руководством работников пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны – участие в проведении работы по профилактике пожаров в образовательных организациях, по месту жительства юных пожарных, на объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное время;
[bookmark: _page_329_0]	ознакомление юных пожарных с пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением и оборудованием в подразделениях пожарной охраны;
	совместно с педагогическими работниками образовательных организаций и (или) работниками пожарной охраны – проведение конкурсных мероприятий по пожарно-прикладному спорту;
	организацию экскурсий, походов и других мероприятий, связанных с обучением пожарной безопасности, а также посещение памятных мест, связанных с подвигами пожарных и спасателей, научных и иных организаций, осуществляющих деятельность в области обеспечения пожарной безопасности, организацию встреч с заслуженными работниками пожарной охраны, спасателями, чемпионами и мастерами пожарно-прикладного спорта.
При осуществлении деятельности в составе добровольных дружин юных пожарных юные пожарные имеют право:
	на обучение мерам пожарной безопасности педагогическими работниками образовательных организаций и работниками пожарной охраны в свободное от обучения в образовательной организации время;
	избирать и быть избранными в штаб юных пожарных;
	участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности добровольных дружин юных пожарных, на общем собрании добровольной дружины юных пожарных и вносить соответствующие предложения по совершенствованию деятельности добровольных дружин юных пожарных;
	на поощрение за успехи в изучении правил пожарной безопасности, в пожарно-прикладном спорте и иной деятельности в составе добровольных дружин юных пожарных.
При осуществлении деятельности в составе добровольных дружин юных пожарных юные пожарные обязаны:
	активно участвовать в деятельности добровольных дружин юных пожарных, своевременно и точно выполнять задания штаба юных пожарных;
	соблюдать правила пожарной безопасности;
	участвовать под руководством работников пожарной охраны и общественных объединений пожарной охраны в проведении работы по профилактике пожаров в образовательных организациях, по месту жительства юных пожарных, на
[bookmark: _page_330_0]объектах отдыха, природе, в период подготовки и проведения сезонных
мероприятий, в том числе в пожароопасные периоды и каникулярное время;
	повышать свое спортивное мастерство, заниматься пожарно-прикладным спортом.
Проведение занятий с юными пожарными осуществляется педагогическими
работниками образовательных организаций и работниками пожарной охраны.
При принятии в члены добровольной дружины юных пожарных юным пожарным в
торжественной обстановке вручается значок и нарукавный шеврон члена добровольной дружины юных пожарных.
Добровольные дружины юных пожарных могут иметь собственное название, эмблему, наградную атрибутику, форму.
Объекты защиты класса функциональной пожарной опасности должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, либо выделяться в самостоятельные пожарные отсеки при размещении в общественных зданиях иного класса функциональной пожарной опасности. Помещения начальной школы допускается размещать в зданиях (ДОО) без выделения противопожарными преградами.
В зданиях класса Ф1.3 размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 допускается на первом, втором, а в крупных, крупнейших и сверхкрупных городах на третьем общественных этажах в соответствии с требованиями, при этом часть здания с указанными помещениями должна также отделяться от других общественных помещений и организаций противопожарными	перегородками	1-го	типа	без проемов и оборудоваться самостоятельными эвакуационными выходами из здания. 
Размещаемые в зданиях, сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф4 части здания, помещения производственного, складского назначения, помещения для инженерного оборудования и технического обслуживания объекта следует выделять противопожарными преградами в соответствии с требованиями.
[bookmark: _page_331_0]Окна и отверстия из помещения кинопроекционной, если она предусмотрена при конференц-зале, должны быть защищены согласно установленным требованиям.
Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке. Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан принять при их проведении необходимые меры пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией.
В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре.
Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не должны допускать ее протечку. Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. Педагогический работник по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.
Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.
Банк – это общественное учреждение, которое ежедневно посещают сотни клиентов. Кроме того, в здании банка постоянно находится несколько десятков сотрудников.
Банк включает ряд помещений различного предназначения, в которых хранятся важные бумаги и документация, а в кассах и хранилищах содержится немалое количество денежных средств.
[bookmark: _page_332_0]Комплексоборудования для оповещения иуправления эвакуацией(СОУЭ) людей при пожаре – важный элемент организации противопожарной безопасности объектов. Его назначение заключается в предупреждении пребывающих в здании сотрудников, жильцов или клиентов о возгорании или другой чрезвычайной ситуации.
Поэтому организация пожарной безопасности (ПБ) в помещениях банка – первостепенная задача для его руководства.
Содержание внешних и внутренних частей банка включает ряд требований:
	на входные двери складов и производственных помещений наносятся обозначения категорий по взрыво- и пожароопасности и классы взрывоопасных зон;
	противопожарные средства и оборудование должны быть доступны и удобно размещены;
	территорию банка запрещено загрязнять легковоспламеняющимися и горючими веществами;
	нельзя на банковском участке разжигать костры, выжигать траву и нефтепродукты;
	огнетушители и прочие средства борьбы с огнем должны иметь паспорта и располагаться в регламентируемых местах;
	двери аварийных выходов должны открываться легко в направлении выхода из здания;
	подъездные и проездные пути к зданиям, сооружениям и источникам воды, подходы к пожарному инвентарю и оборудованию следует оставлять свободными.
В помещения банка запрещено:
	осуществлять перепланировку помещений при отсутствии соответствующего проекта;
	курить в неположенных местах;
	использовать чердаки, вентиляционные камеры и прочие технические помещения не по назначению;
	захламлять мебелью и другими предметами коридоры, проходы, тамбуры, лестницы;
	заколачивать эвакуационные выходы;
	хранить в тамбурах выходов инвентарь и материалы.
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В помещениях финансовых учреждений устанавливают дымовые извещатели аспирационного	типа,	характеризующиеся	максимальной	чувствительностью.	Их применяют как для защиты больших площадей, так и для помещений до 100 м2.
Для защиты банковских помещений применяют автоматические установки с огнетушащим веществом в виде газа.
Газоаэрозольные огнетушащие составы позволяют быстро побороть горение бумажных купюр и не воздействуют негативно на аппаратуру и вычислительную технику, которой в банках предостаточно.
Рекомендуется тушить пожары в банках следующими огнетушащими составами:
углекислота; азот;
хладоны.
В ходе организации пожарной безопасности банковских помещений следует
выполнять определенные требования закона:
	При расположении банка в одном здании с жилыми квартирами или какими-либо организациями обеспечение ПБ и самостоятельной работы финансовых учреждений осуществляется за счет их планировочной изоляции;
	Отделение банка от других объектов и внутренних помещений друг от друга выполняется при помощи противопожарных стен 2 типа и перекрытий 3 типа с пределом огнестойкости более 45 минут;
[bookmark: _GoBack]	Каждый этаж банка площадью больше 300 м2 должен оборудоваться минимум двумя эвакуационными выходами высотой не менее 1,9 м, шириной – от 1,2 м (если вероятное число покидающих здание людей более 50 человек) или свыше 0,8 м (если эвакуируется до 50 человек).
Организация ПБ в банке должна осуществляться комплексно, с одновременным
внедрением необходимых систем и мероприятий.
Профилактика пожаров важна не меньше, чем борьба с ними. Поэтому в помещениях
банка должны поддерживаться оптимальные параметры микроклимата. Важно соблюдать
требования пожарной безопасности к содержанию помещений.





