Практическая работа №1
Тема: Аппаратно-техническое и программное обеспечение. 

Цель работы: Изучение состава аппаратного и программного обеспечения сетей ЭВM. Получение практических навыков базовой настройки сетевой системы.

Задание 1: охарактеризовать назначение, маркировку, функции и параметры следующего коммуникационного оборудования: 
· Повторитель
· Концентратор
· Коммутатор
· Кабельная система «Витая пара»
· Оптоволоконный кабель
· Маршрутизатор
· Брандмауэр
· Сетевая плата
· Модем
· Мост

Повторитель - устройство для соединения сегментов одной сети, обеспечивающее усиление и формирования сигналов. Оперирует на физическом уровне модели OSI. Позволяет расширять сеть по расстоянию и количеству подключенных узлов. 
Концентратор — это сетевое устройство, предназначенное для объединения нескольких устройств в общий сигнал.
Функции концентраторов:
1.Объединение сегментов с разными физическими средами в один локальный сегмент.
2.Автосегментация портов.
3.Совместно используют периферийное устройства.

Коммутатор – многопортовое устройство, обеспечивающее высокоскоростную коммутацию пакетов между портами. 

Функции концентраторов: 
1.Объединяет различные сетевые устройства такие, как компьютеры, серверы, подключенные к ним, в единый сегмент сети.
2.Анализ MAC- адреса порта-отправителя и отправка данных на другой порт, а также этом формирование таблиц.

Кабельная система «Витая пара» используется в телефонных системах, локальных сетях, в передачи данных на дальние расстояния телефонных и телевизионных сигналов.
Существуют 2 вида «Витай пары»: экранизированная витая пара и неэкранизированная витая пара. 
Неэкранизированная витая пара широко используется в ЛВС, максимальная длина сегмента составляет 100 м. Неэкранизированная витая пара состоит из двух изолированных медных провода. Разделяются на категории 1-5, 5е, 6, 6а и 7. 
Экранизированная витая пара имеет медную обмотку, обеспечивающая большую защиту, так же проводы перемотаны фольгой. Экранизированная витая пара обладает прекрасной изоляцией, защищающий данные от внешних помех. Кабели разделяются на типы (Type1-Type9).

Оптоволоконный кабель. 
Информация передаются с помощью световых сигналов. 
Каждое стеклянное оптоволокно передает сигналы только в одном направлении, поэтому кабель состоит из двух волокон с отдельными коннекторами. 

Маршрутизатор - устройство, предназначенное для построения компьютерной сети и обеспечения стабильной ее работы, транслирующее пакеты данных между различными элементами сети.
Функции маршрутизатора:
1. Подключение локальных сетей (LAN) к территориально-распределенным сетям (WAN).
2. Соединение нескольких локальных сетей.
 Маршрутизаторы работают на третьем или седьмом уровне модели OSI. 

Брандмауэр - средство, с помощью которого осуществляется процесс разграничения доступа к компьютеру через интернет. Различают два типа брандмауэров: программные и аппаратные.
Функции брандмауэров: 
1. Обеспечивает безопасность компьютера.
2. Осуществляет взаимодействие с какими-либо сетевыми программами, которые установлены на компьютер. 

Сетевая плата - специализированный компонент компьютера, обеспечивающий связь и передачу данных между несколькими компьютерами в сети.

Модем - коммуникационное устройство, позволяющее передавать бинарные (цифровые) данные по аналоговой телефонной линии.
Он осуществляет преобразование данных с компьютера в последовательность дискретных (разнотипных) сигналов и их отправку по аналоговой телефонной линии. На другом конце они расшифровываются принимающим модемом путем аналого-цифрового преобразования.
Мост - средство передачи кадров между двумя (или больше) сегментами. Мост анализирует заглавие кадра – его интересуют МАС-адрес источника и получателя. Мост прослушивает кадры, которые приходят, и составляет таблицы МАСС-адресов узлов, подключенных к этим портам.

Задание 2: охарактеризовать сетевые операционные системы согласно вариантам по следующей схеме:
1) платность,
2) доступ к исходному коду, 
3) многоплатформенность, 
4) мультизадачность,
5) количество пользователей,
6) функции управления сетью,
7) интерфейс работы, 
8) потребляемые ресурсы
MS DOS. 
· Бесплатная;
· Закрытый исходный код;
· Одноплатформенная;
· Однозадачная с элементами многозадачности
· Однопользовательская;
· Несетевая;
Window XP.
· Платная;
· Закрытый исходный код;
· Многоплатформенная;
· Мультизадачная;
· Многопользовательская;
· Общий доступ к подключению Интернет;
· Интерес работы: рабочий стол, меню, панели инструментов, программные окна, диалоговые окна, вторичные окна;
· Потребляемые ресурсы: тактовая частота ЦП – 233 МГц, объем ОП – 128 Мбайт, разрешение видеокарты 600х800, свободное место на диске для установки Windows XP – от 1536 Мбайт, столько же для программного обеспечения.
Windows 7.
· Платная;
· Закрытый исходный код;
· Многоплатформенная;
· Мультизадачная;
· Многопользовательская;
· Общий доступ к подключению Интернет;
· Интерес работы: рабочий стол, меню, панели инструментов, программные окна, диалоговые окна, вторичные окна;
· Потребляемые ресурсы: тактовая частота ЦП – 1ГГц и выше, 1Гб или 2Гб ОЗУ, 16 Гб или 20 Гб свободного места на жестком диске.
Windows 8.1.
· Платная;
· Закрытый исходный код;
· Многоплатформенная;
· Мультизадачная;
· Многопользовательская;
· Общий доступ к подключению Интернет;
· Интерес работы: введена «чудо-кнопка», возможность открыть рабочий стол сразу же после входа в систему;
· Потребляемые ресурсы: тактовая частота ЦП – 1ГГц и выше, 1Гб или 2Гб ОЗУ, 16 Гб или 20 Гб свободного места на жестком диске.
Windows 10
Windows 10 — операционная система для персональных компьютеров и рабочих станций, разработанная корпорацией Microsoft в рамках семейства Windows NT. Выпущена в августе 2015 года. 
Некоторые особенности: интерфейс сочетает элементы интерфейса Windows 7 и Windows 8, например, возвращение меню «Пуск» с интерактивными динамическими плитками; универсальные приложения, разработанные для работы на всех устройствах под управлением Windows 10, включая компьютеры, планшеты, смартфоны и Xbox; новый веб-браузер Microsoft Edge с улучшенными функциями, такими как возможность делать заметки на веб-страницах.
Ответы на контрольные вопрос:
1. Что такое компьютерная сеть?
Компьютерная сеть - совокупность узлов (компьютеров, терминалов, периферийных устройств), имеющих возможность информационного взаимодействия друг с другом с помощью специального коммуникационного оборудования и программного обеспечения. 

2. Что входит в аппаратное обеспечение сетей?
· компьютеров;
· коммуникационного оборудования;
· операционных систем;
· сетевых приложений.

3. Функции и характеристики коммуникационного оборудования?
· средства линий передачи данных
· средства соединения линий передачи с сетевым оборудованием узлов
· средства увеличения дистанции передачи данных - репитеры, модемы и пр.
· средства повышения емкости линий передачи (мультиплексирования)
· средства управления информационными потоками в сети

4. Что такое активное оборудование сетей?
Активное оборудование сети – устройство, которому необходимо подача энергии для генерации сигналов. 
К активному оборудованию относят интерфейсные карты, повторители, концентраторы.

5. Что такое пассивное оборудование сетей?
Пассивное оборудование сети – устройство, которому не требуется подача энергии.
К пассивному оборудованию относят кабели, соединительные разъемы, коммутационные панели.

6. Что такое вспомогательное оборудование сетей?
Вспомогательное оборудование - устройства бесперебойного питания, кондиционирования воздуха и аксессуары - монтажные стойки, шкафы, кабелепроводы различного вида.
7. Что называют операционной системой?
Сетевая ОС - ОС, которая обеспечивают пользователям распределенный доступ к сетям ЭВМ.

8. Что входит в группу прикладного программного обеспечения?
В группу прикладного ПО входят: сетевые операционные системы; сетевые драйвера, протоколы, службы и другое дополнительное программное обеспечение сетевых интерфейсов; прикладное сетевое программное обеспечение.

9. По каким критериям можно охарактеризовать сетевую операционную систему?
1) платность,
2) доступ к исходному коду, 
3) многоплатформенность, 
4) мультизадачность,
5) количество пользователей,
6) функции управления сетью,
7) интерфейс работы, 
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10. Что такое технология «клиент-сервер»?
«Клиент – сервер» - топология, обеспечивающая совместный доступ пользователей к определенному типу ресурсов.

11. Что такое виртуальная машина? Ее назначение?
Виртуальная машина - программная и/или аппаратная система, эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой платформы и исполняющая программы для target-платформы на host-платформе.
При помощи виртуальной машины можно установить любую систему на любую платформу. При этом получим полнофункциональную систему с доступом в локальную сеть и интернет.
Виртуальная машина имеет свой жесткий диск, процессор, выделенную оперативную память, графический адаптер и т.д. Всеми этими ресурсами делится с ней физическая машина. 

