
Тема: «Пожарная безопасность технологических процессов в мастерских»
Ответственность за пожарную безопасность в мастерских несут преподаватели, заведующие мастерскими, мастера. Они обязаны:
знать пожарную опасность используемых в производстве материалов и всего технологического процесса;
обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в мастерских;
следить за исправностью отопления, вентиляции, электроустановок, технического оборудования, принимать немедленные меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;
следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть;
обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся средств пожаротушения, связи и сигнализации;
в случае возникновения пожара немедленно вывести людей, вызвать пожарную команду и приступить к ликвидации пожара имеющимися средствами.
Каждый работающий в мастерских обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или загоранию. Школьники и студенты, работающие в мастерских, должны пройти специальный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности. Лица, не прошедшие инструктажа, к работе не допускаются.
Меры пожарной безопасности в деревообрабатывающих мастерских
Наличие большой массы легкосгораемых материалов в мастерских по обработке древесины определяет высокую пожарную опасность и быстроту развития пожара в случае его возникновения.
Производственное оборудование деревообрабатывающих мастерских, приборы отопления и силовое электрооборудование необходимо очищать от древесной пыли, стружки и других сгораемых предметов не реже одного раза в смену, а стены и светильники - не реже одного раза в две недели.
Древесные отходы по мере их накопления в процессе работы и после окончания ее необходимо удалять из мастерских. Скопление их на территории мастерских недопустимо. Запрещено хранить в производственном помещении сгораемые материалы в объеме, превышающем сменную норму, оставлять после окончания работы неубранными масла, олифы, клеи и т. п. Наиболее опасны в пожарном отношении процессы сушки, шлифовки, окраски, лакировки. Их, следует производить в обособленных местах, оборудованных вентиляцией и освещением, вдали от других операций.
Для предотвращения пожара древесины на складе участок, отводимый под него, должен быть предварительно очищен от сухой травы, бурьяна, тары, щепы. Круглый лес следует укладывать в штабеля высотой не более 1,5 м с прокладками между рядами и установкой упоров против раскатывания бревен. При укладке пиломатериалов в штабеля их высота при рядовой \ укладке не должна превышать половины ширины штабеля, а при укладке в клетки - не более ширины штабеля. Между штабелями должны быть проходы шириной 2 м. Противопожарный разрыв между группами штабелей должен быть не менее 25 м. Расстояние от склада до здания при I-II степени огнестойкости должно составлять не менее 12 м, III степени огне-стойкости-15 м, IV-V степени огнестойкости - 21 м. Складу для хранения ограниченного запаса длинномерных пило - материалов и фанеры может быть расположен рядом с помещением, где проводятся работы с древесиной, в торцевой части здания с одним выходом непосредственно наружу и вторым - в прилегающую мастерскую. Высота штабелей в складах не должна быть более 1 м.
В мастерских проводка должна быть выполнена в стальных трубах (открытая проводка из изолированных проводов может быть допущена только по изоляторам). Светильники можно использовать только защищенного или уплотненного исполнения. Вынос рубильника за пределы помещения обязателен. Лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия должны находиться только на отведенных для этого местах и не загромождать проходы и подступы к средствам пожаротушения.
Помещения сушилок должны быть сделаны из несгораемых материалов. При расположении нагревательных батарей в нижней части сушильных камер паровые трубы должны иметь гладкую поверхность и быть покрыты сверху сеткой. Один раз в неделю следует очищать сушильную камеру от мусора. После окончания работы запрещено оставлять неубранными готовую продукцию, стружки, опилки, древесную пыль, масло, олифу, лаки и другие горючие жидкости и материалы, а также запрещено оставлять электроустановки под напряжением.
При проведении окрасочных работ в деревообрабатывающих мастерских необходимо особо соблюдать правила пожарной безопасности. Выдачу и наполнение соответствующей посуды, приборов и т. п. легковоспламеняющимися и огнеопасными материалами следует производить вне мастерской, в специально отведенном, приспособленном для этой цели месте, безопасном в пожарном отношении, с применением специальных приспособлений (насосов, сеток). Работу в малярных и лакировочных отделениях мастерских можно производить только при действующей приточно-вытяжной вентиляции, с местными отсосами от рабочих мест ручной окраски или лакировки. Составлять и разбавлять лаки и краски на рабочем месте, так же как и хранить их здесь, запрещено. Кисти, щетки, тряпки, пульверизаторы после работы надо хранить в плотно закрытых ведрах (или бидонах) под вытяжкой или в вентилируемых металлических запирающихся шкафах. Пролитые на пол лакокрасочные материалы нужно немедленно убрать при помощи опилок, воды. При окраске и лакировке изделий запрещено: пользоваться открытым огнем для приготовления клея и разогрева красок, производить окраску вне вытяжных шкафов, при неработающей вентиляции, оставлять после занятий покрасочные материалы и пустую тару из-под них.
Столярные мастерские должны иметь первичные средства пожаротушения в соответствии с установленными нормами.

Меры пожарной безопасности в металлообрабатывающих мастерских
Обучающиеся обязаны знать пожарную опасность используемых материалов и оборудования и соблюдать меры безопасности при работе с ними. Хранение в лаборатории веществ и материалов необходимо производить строго по ассортименту. Недопустимо совместное хранение веществ, химическое взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв (например, смазочных масел и баллонов с кислородом). Оборудование следует устанавливать так, чтобы оно не препятствовало эвакуации. Ширина проходов между станками должна быть не менее 1 м. Масла, эмульсии следует хранить только в той таре, которая определена инструкцией. Общий запас одновременно хранящихся в мастерских легковоспламеняющихся жидкостей не может превышать сменной потребности.
В каждой мастерской должны находиться специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками, предназначенные для сбора отработанные тряпок, обтирочных концов. Ящики следует регулярно после окончания занятий очищать; отходы сжигать и выносить на специально отведенные места.
Оборудование, электросветильники, вентиляционные установки и радиаторы парового отопления в мастерских необходимо регулярно очищать от пыли.
Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы, чердачные помещения следует постоянно держать в исправном состоянии и ничем не загромождать. Преподаватели, администрация учебного заведения обязаны следить за тем, чтобы дороги, проходы, проезды, подъездные пути к водоисточникам и местам расположения пожарного инвентаря и оборудования были свободными для движения, а пожарная сигнализация доступной. Нельзя в мастерских пользоваться открытым огнем, курить.
Все движущиеся части машин должны быть снабжены автоматическими смазочными устройствами. Проверять и смазывать трущиеся части машин и механизмов следует ежесменно. Температура нагрева трущихся деталей не должна превышать более чем на 40% температуру окружающей среды. Мыть детали машин можно только в негорючих моющих жидкостях. Для предотвращения искрообразования при слесарных работах рекомендуется применять омедненный инструмент, а при рубке металла зубилом место рубки желательно смазывать солидолом. При очистке поверхности от отложений нитрокраски нельзя допускать ударов о металлические конструкции. Скребки должны быть из мягкого метала. Собранные отходы красок надо убирать из мастерских, так как они пожароопасны и некоторые из них могут самозагораться. Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды. Мытье полов, стен, станков горючими растворителями запрещено.
Во всех местах, опасных в пожарном отношении, должны быть вывешены: предупредительные надписи о запрещении курения, плакаты на противопожарные темы, инструкции о соблюдении мер пожарной безопасности.
Особую пожарную опасность представляет обработка легковоспламеняющихся материалов. К ним относятся широко используемые в последнее время в качестве конструкционных материалов магниевые сплавы. Магний и его сплавы пожаро - и взрывоопасны. Степень пожарной опасности этих материалов возрастает с увеличением температуры нагрева и их измельчением. В компактном виде при нормальной температуре изделия из этих сплавов не воспламеняются и неогнеопасны. Загораются они после начала общего или местного оплавления и появления первых частиц жидкого металла. Практически опасность загорания изделий из сплавов типа МЛ5 наступает при общем или местном нагреве до температур, превышающих 430°С, а из сплавов типа МЛ8, МЛ 10, МЛ 12 - при температурах выше 500 °С. Магниевые сплавы в виде стружки, опилок, пыли при нормальной и повышенной температурах (при механической обработке) разлагают воду с выделением водорода и значительного количества теплоты. Для тушения загоревшейся пыли, стружек или кусочков магния следует применять сухие молотые флюсы, используемые для плавки магниевых сплавов, - хлориды и фториды щелочных металлов. Так как эти флюсы гигроскопичны, то и на рабочих местах их следует хранить в герметичной таре. При ограниченных загораниях для тушения возникшего пожара можно использовать сухой песок, сухой графит, сухие чугунные опилки, порошковые огнетушители. Чугунные опилки хорошо тушат стружку, загоревшуюся на метало-обрабатывающих станках. Обычные средства пожаротушения (вода, пенные и углекислотные огнетушители) могут быть использованы для тушения горящих конструкций, но только в том случае, если нет стружки, опилок, изделий из магниевых сплавов.
Производство и обработка магниевых сплавов относится к числу огнеопасных работ, поэтому с ними могут работать лица старше 18 лет, прошедшие медосмотр, инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности, обучение безопасным методам работы и сдавшие техминимум.
Мастерские должны быть полностью обеспечены средствами пожаротушения, пенными и углекислотными огнетушителями, специальными средствами тушения пожаров на случай обработки легковоспламеняющихся материалов, сигналами и прочим оборудованием.
В последнее время в школьных и вузовских мастерских для изготовления различных изделий стали широко применять пластические массы и некоторые неметаллические материалы: органическое стекло, пенополистирол, пенополиуретан (поролон), плиточный пенопласт, капрон, текстолит, гетинакс, эбонит и др.
Эти материалы легко обрабатывать, они стойки против коррозии и гниения, достаточно прочны и имеют красивый внешний вид, что делает их весьма перспективными для разнообразного использования.
Однако существенным недостатком большинства из них является их горючесть, что требует при работе с ними соблюдения мер пожарной безопасности. Так, например, у оргстекла невысокая температура воспламенения (260 °С), большая теплота сгорания, он пожара- и взрывоопасен в пылевидном состоянии. Температура самовоспламенения его - 460 °С, минимальная концентрация кислорода, необходимая для горения аэровзвеси, - 14%.
Пенополистирол воспламеняется даже от маломощных источников зажигания (пламя спички). Горит с выделением большой массы дыма и сажи. Температура самовоспламенения его около 400 °С. Пламя очень быстро распространяется по поверхности этого материала (1—1,5 м/мин).
Поролон - горючий материал, воспламеняющийся не только от открытого пламени, но и от раскаленной проволоки, искры. Температура воспламенения - 440 °С, температура самовоспламенения - 480 °С. При горении его, выделяется большое количество тепла. Опыты показали, что 1м3 пенополиуретана сгорает за 30 - 40 с.  При его горении выделяются большие массы ядовитых газов и паров, превышающие в тысячи раз допустимые концентрации. Много токсичных газов выделяется и при сгорании пенопластов.
При работе с указанными выше и подобными горючими материалами необходимо руководствоваться действующими санитарными нормами. При их обработке; нужно соблюдать все необходимые меры пожарной безопасности. В мастерской нельзя курить и пользоваться открытым огнем, работы следует проводить при наличии принудительной вентиляции.
Контрольные вопросы.
1. Какие основные документы регламентируют пожарную безопасность в мастерских?
2. Что должна включать в себя инструкция о противопожарном режиме в мастерской?
3. Какие действия обязан предпринять работник при обнаружении пожара?
4. Кто и с какой периодичностью должен проводить противопожарный инструктаж в мастерской 
5. Где и в каком виде должна быть размещена информация о номере телефона вызова пожарной охраны?
6. [bookmark: _GoBack]Как должны храниться и утилизироваться горючие отходы и промасленная спецодежда?
7. Из каких материалов должны быть выполнены полы в местах проведения сварочных работ?
8. Почему важно поддерживать свободными проезды к зданию и доступы к пожарному инвентарю?
9. Какие требования предъявляются к территории вокруг мастерской в части пожарной безопасности?
10. Какие меры предпринимаются для предотвращения накопления горючих отходов внутри мастерской?

