Тема: «Вентиляция и отопление»
[bookmark: _GoBack]Вентиляция. Для поддержания в учебно-производственных и вспомогательных помещениях нормального, отвечающего гигиеническим требованиям, состава воздуха, удаления из них вредных газов, паров и пыли используют вентиляцию.
Вентиляция - это регулируемый воздухообмен в помещении. Вентиляцией называют также устройства, которые его создают. По способу перемещения воздуха в помещении различают естественную и механическую вентиляцию. Возможно и сочетание их - смешанная вентиляция. 
Естественная вентиляция подразделяется на аэрацию и проветривание.
Механическая вентиляция в зависимости от направления движения воздушных потоков может быть вытяжной (отсасывающей), приточной (нагнетательной) и приточно-вытяжной. Если вентиляция происходит во всем помещении, то ее называют общеобменной. Вентиляция, сосредоточенная в какой-либо зоне (на объекте загрязнения среды), называется местной (локализующей). По времени действия вентиляция делится на постоянно действующую и аварийную.
При естественной вентиляции воздух поступает в помещение и удаляется из него вследствие разности температур, а также под воздействием ветра.
Аэрация - это организованная естественная вентиляция, выполняющая роль общеобменной вентиляции. Преимуществами ее являются простота и экономичность в сочетании с возможностью проветривания больших объемов помещений, а недостатками - невозможность подогрева, увлажнения и обеспыливания поступающего воздуха, ограниченные возможности при использовании в холодный период года и для локального проветривания. 
Механическая вентиляция обеспечивается вентиляторами, забирающими воздух из мест, где он чист, и направляющими его к любому рабочему месту или оборудованию, а также удаляющему его из любых мест. При механической вентиляции воздух перед его потреблением можно обработать: подогреть, увлажнить или подсушить, или подсушить, обеспылить, а также очистить перед выбросом в атмосферу. 
[image: ]При общеобменной вентиляции, применяемой во всех учебных помещениях, выделяющиеся вредные вещества разбавляются подаваемым чистым воздухом до предельно допустимых концентраций.
Местная вентиляция создает требуемые условия воздушной среды на ограниченном пространстве производственного помещения. Улавливание вредностей производится с помощью местных отсосов, воздушных завес и т. д. В зависимости от назначения и конструктивного выполнения различают следующие виды местных отсосов: вытяжные зонты (рис. 4), устанавливаемые на некотором расстоянии от места выделения вредных газов; бортовые отсосы, которые ставят у емкостей, наполненных растворами, создающими вредные испарения; защитно-обеспыливающие кожухи, закрывающие почти полностью источник выделения вредностей, исключая попадание их в окружающую среду (например, местный отсос у заточного абразивного круга).
Приточная вентиляция (рис. 4, а) обеспечивает только подачу чистого воздуха. Вытяжная вентиляция (рис. 4, б) предназначена для удаления воздуха из вентилируемого помещения. Приточно-вытяжную вентиляцию (рис. 4, в) применяют в тех помещениях, где требуется повышенный и особо надежный обмен воздуха.
При общеобменной вентиляции, применяемой во всех учебных помещениях, выделяющиеся вредные вещества разбавляются подаваемым чистым воздухом до предельно допустимых концентраций. 
[image: ]Местная вентиляция создает требуемые условия воздушной среды на ограниченном пространстве производственного помещения. Улавливание вредностей производится с помощью местных отсосов, воздушных завес и т. д. В зависимости от назначения и конструктивного выполнения различают следующие виды местных отсосов: вытяжные зонты (рис. 5), устанавливаемые на некотором расстоянии от места выделения вредных газов; бортовые отсосы, которые ставят у емкостей, наполненных растворами, создающими вредные испарения; защитно-обеспыливающие кожухи, закрывающие почти полностью источник выделения вредностей, исключая попадание их в окружающую среду (например, местный отсос у заточного абразивного круга).
Практически всегда в системах вентиляции необходимо предусматривать очистку воздуха от пыли. Для этой цели применяют пылеочистители, отделяющие пыль от воздуха за счет использования силы тяжести (пылеотстойные камеры, различные фильтры, осадители), центробежных сил (циклоны - рис. 3, сепараторы, центрифуги и т. д.), электрических и радиотермических воздействий (электрофильтры, ультразвуковые коагуляторы, ионные пылеосадители и др.), молекулярной и турбулентной диффузии и работающие на некоторых других принципах.
Отопление. Отопительные системы бывают центральные и местные. В системах центрального отопления энергия вырабатывается за пределами отапливаемых помещений, а затем распределяется по системе труб между потребителями. Центральное отопление в зависимости от вида теплоносителя бывает водяным, воздушным, паровым. В малокомплектных школах (с числом учащихся до 500 и площадью до 1000 м2) возможно применение местных систем отопления, основой которых является совмещение генератора энергии с отопительным прибором. Самый распространенный вид местного отопления - печное отопление. В настоящее время в качестве местного отопления используют газовое или электрическое. В отапливаемых помещениях для обогрева устанавливают отопительные приборы. Тип прибора зависит от системы отопления: при воздушном отоплении это калориферы, в системах водяного отопления - радиаторы, конвекторы, гладкие и ребристые трубы. В системах лучистого и панельного отопления функции отопительных приборов выполняют стены, потолок и т. д. Отопительные приборы с температурой теплоносителя свыше 100 °С должны быть ограждены во избежание ожогов людей при случайном прикосновении. В системах воздушного отопления нагретый в калориферах воздух подается в отапливаемое помещение. 
В промышленных зданиях при воздушном отоплении используется рециркулируемый воздух, а в большинстве, случаев - наружный воздух. В школьных мастерских допускается совмещение воздушного отопления с приточной вентиляцией при температуре подаваемого воздуха не более 60 °С.
В настоящее время для поддержания комфортных условий в зоне пребывания людей все более широко используют кондиционирование. Системой кондиционирования называют совокупность технических средств, служащих для приготовления, перемещения и распределения воздуха, а также для автоматического регулирования его параметров.
Системы кондиционирования включают средства для очистки от пыли, для нагрева, охлаждения и увлажнения воздуха, автоматического регулирования его параметров, контроля и управления.

Контрольные вопросы
1. Какие существуют системы вентиляции по способу побуждения движения воздуха?
2. Что понимают под системой кондиционирования?
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