ГЛОССАРИ (спортивные сооружения)
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*   **Арена** — центральная часть крытого спортивного сооружения (манежа, дворца спорта), где непосредственно проводятся соревнования.
*   **Архитектура спортивных сооружений** — раздел архитектуры, направленный на проектирование зданий и комплексов с учетом специфики тренировочного и соревновательного процессов.
*   **Амортизация покрытия** — свойство спортивного пола или грунта гасить ударную нагрузку, снижая нагрузку на суставы спортсмена.

### Б
*   **Беговая дорожка** — специализированная полоса на стадионе или в манеже для легкоатлетического бега. Стандартная ширина — 1,22 м.
*   **Бровка поля** — граница футбольного поля, обозначенная линией разметки или бортовым элементом.
*   **Безопасная зона** — пространство за пределами игровой площадки (обычно 1–2 метра), свободное от препятствий, обеспечивающее безопасность спортсменов.

### В
*   **Водноспортивный комплекс** — сооружение, включающее в себя бассейны (плавный, прыжковой, разминочный), трибуны и вспомогательные помещения.
*   **Вентиляция вытяжная** — система удаления отработанного воздуха из зон с повышенной влажностью (бассейны, ледовые арены).

### Г
*   **Габариты площадки** — минимальные допустимые размеры игрового пространства (длина и ширина), регламентированные федерациями видов спорта.
*   **Геопластика** — метод искусственного изменения рельефа (насыпи, террасы) для создания лыжных трасс, велодромов или зрительских холмов.
*   **Грибовидная опора** — тип конструкции козырька над трибунами, обеспечивающий беспрепятственный обзор поля без вертикальных стоек перед зрителями.

### Д
*   **Демонтажное покрытие** — временные конструкции (сборно-разборные полы, помосты), используемые для мультифункциональности зала.
*   **Дренаж поля** — подземная система труб для отвода излишков воды с открытых травяных площадок.

### З
*   **Зрительская трибуна** — конструкция с рядами сидений, расположенными под определенным углом для обеспечения оптимальной видимости.
*   **Запас прочности** — коэффициент, учитывающий пиковые динамические нагрузки (например, при приземлении тяжелоатлета или прыжке с шестом).

### И
*   **Инвентарь стационарный** — оборудование, жестко закрепленное к полу или стенам (баскетбольные щиты, гимнастические брусья, ворота).
*   **Искусственный лед** — ледяное покрытие, созданное путем заморозки воды через систему труб с хладагентом, используемое в крытых катках и дворцах спорта.

### К
*   **Козырек стадиона** — навес над трибунами, защищающий зрителей от осадков и солнца. Должен не препятствовать циркуляции воздуха и росту травы на поле.
*   **Контроль отскока мяча (Rebound)** — стандартизированное свойство покрытия (например, теннисный корт), определяющее высоту отскока мяча.
*   **Кросс-уклон** — поперечный наклон беговой дорожки или поля (обычно 0.5–1.0%) для стока воды.
*   **Корт** — специализированная площадка для игры в теннис, бадминтон, сквош с определенным покрытием (хард, грунт, трава).

### Л
*   **Ледовая арена** — крытое сооружение с искусственным льдом для хоккея, фигурного катания или шорт-трека.
*   **Легкоатлетический манеж** — крытое сооружение для бега, прыжков и метаний. Отличается от стадиона утепленным пространством и виражами с повышенным уклоном.
*   **Лыжероллерная трасса** — дорожка с асфальтовым или специализированным покрытием для тренировок лыжников в бесснежный период.

### М
*   **Многофункциональный зал** — спортивное помещение, предназначенное для попеременного проведения соревнований по разным видам спорта (трансформация оборудования и разметки).
*   **Модульное сооружение** — быстровозводимая конструкция (например, теннисный купол или каток), не требующая капитального фундамента.

### Н
*   **Навесное оборудование** — спортивные устройства (канаты, кольца, сетки для лазания), крепящиеся к перекрытиям высокого зала.
*   **Нагрузка на ось** — параметр, учитываемый при проектировании подъездных путей и напольных покрытий для тяжелой техники (например, для заливки льда или укладки татами).

### О
*   **Олимпийский бассейн** — чаша длиной 50 метров, шириной 25 метров, глубиной от 2.0 до 2.2 м.
*   **Освещение вертикальное** — освещенность в вертикальной плоскости (важно для волейбола, баскетбола, чтобы игроки видели мяч на высоте).
*   **Открытое сооружение** — спортивный объект, не имеющий постоянного перекрытия (стадион, площадка, корт), зависит от погодных условий.
*   **Оттяжка (шнуровка) ворот** — система крепления футбольных/гандбольных ворот к полу или грунту для предотвращения падения.

### П
*   **Партер** — нижняя часть трибуны, ближайшая к полю или арене.
*   **Плавающий пол** — конструкция спортивного покрытия (паркет), уложенная на упругие подкладки (резиновые прокладки, пробку) для амортизации.
*   **Покрытие спортивное** — поверхность площадки (резина, пластик, паркет, грунт, трава), обеспечивающая стандартные игровые характеристики.
*   **Пуант** — устройство для отталкивания в прыжках в длину (брусок, ограниченный пластилином для фиксации заступа).

### Р
*   **Раздевалка** — служебное помещение, примыкающее к арене, с душем, скамьями и вешалками. Обязательно наличие двух изолированных зон (для судей и команд).
*   **Разметка универсальная** — нанесенная на покрытие система линий для 2–3 видов спорта (например, волейбол и баскетбол), что требует аккуратного совмещения цветов.
*   **Регенерируемая зона** — участок поля (футбольного, регбийного), который быстро изнашивается (штрафная площадь, центр) и требует усиленной системы полива/осеменения.

### С
*   **Сектор** — часть спортивного сооружения, предназначенная для одного вида легкоатлетических упражнений (сектор для метания молота, для прыжков в высоту).
*   **Спортсооружение** — инженерный объект (здание, комплекс, площадка), созданный для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и соревнований.
*   **Спортивно-зрелищный зал** — помещение с трансформируемыми трибунами (телескопическими или выдвижными) для проведения концертов и шоу.
*   **Сукно (ковер)** — эластичное покрытие для вольной борьбы, дзюдо или гимнастики, натягиваемое на специальный помост.

### Т
*   **Табло информационное** — электронное устройство для отображения времени, счета и состава участников. Должно быть видно под любым углом.
*   **Татами** — маты из пенополиуретана, покрытые винилом, используемые в дзюдо и карате. Размещаются встык.
*   **Теннисная стойка** — механизм с тросом для натяжения сетки, фиксируемый к полу или переносной.
*   **Трансформация** — способность сооружения менять планировку (убирать кресла, поднимать пол, сдвигать перегородки) для смены вида деятельности.
*   **Трасс (палуба)** — смотровые мостики или зоны для тренеров и запасных игроков, расположенные на уровне игровой площадки.

### У
*   **Угол видимости** — архитектурный параметр трибуны, определяющий, насколько далеко зритель видит детали соревнования (должен быть не более 120–140 метров до дальней кромки поля).
*   **Уровень шума** — акустическая характеристика (не более 40 дБ в режиме тренировок), влияющая на концентрацию спортсменов.

### Ф
*   **Флажок угловой** — гибкая стойка с флагом, устанавливаемая в углах футбольного поля (не должна травмировать игроков).
*   **Футбольное поле** — площадка с травяным (естественным или искусственным) покрытием размерами 90–120 х 45–90 м.

### Х
*   **Хореографический зал** — помещение с балетными станками, зеркалами и специальным нескользящим линолеумом (используется в гимнастике и фигурном катании для ОФП).

### Ц
*   **Центральная арена** — главное соревновательное поле комплекса, обычно окруженное беговыми дорожками или трибунами.

### Ш
*   **Шипы (грунтозацепы)** — элементы обуви (или сами шиповки), требующие особого напольного покрытия (резиновые дорожки, тартан), чтобы не скользить и не разрушать пол.

### Э
*   **Эвакуационный выход** — ширина проходов на трибунах (норма: 0.6 м на 100 человек), рассчитываемая по нормативам пожарной безопасности.
*   **Электронное судейское оборудование** — система фотофиниша, видеоповторов и датчиков касания (в плавании или теннисе).

### Я
*   **Ядро спортивного сооружения** — основная функциональная зона (бассейн, лед, поле), вокруг которой группируются все вспомогательные помещения (раздевалки, медпункты, буфеты).
