ЛЕКЦИЯ 7. Подготовка моделей к гипсовой и клеевой формовке.

Тема: Анализ модели и планирование формовки. Работа с поднутрениями.
Цель: Научить студентов анализировать модель перед формовкой, выявлять сложные участки (поднутрения) и выбирать оптимальную стратегию снятия формы.

Вопросы, рассматриваемые в лекции:

1. Анализ геометрии модели: выявление поднутрений и сложных рельефов.
2. Выбор типа формы (гипсовая, клеевая, силиконовая) в зависимости от модели.
3. Установка модели на щиток. Заделка основания.
4. Разметка линии разъёма. Создание разделительного валика.
5. Особенности подготовки моделей с глубоким рельефом.
6. Планирование многочастных форм. Расчёт количества кусков.

1. Анализ геометрии модели.
Прежде чем приступить к формовке, необходимо провести тщательный анализ модели. Главная задача — выявить поднутрения. Поднутрение — это участок формы, который препятствует свободному снятию жёсткой (гипсовой) формы. Например, если у скульптуры широкие плечи и узкая талия, то гипсовая форма не снимется через голову, так как плечи будут мешать.
Мастер должен мысленно «пройти» по всей поверхности модели и определить, где форма может застрять. Для этого можно использовать простой приём: представить, что модель обёрнута в плёнку, и попробовать «снять» эту плёнку. Если плёнка где-то застревает — там поднутрение.

2. Выбор типа формы.
В зависимости от сложности модели выбирается тип формы:
· Если модель простая, без поднутрений, можно использовать простую гипсовую форму (из 2–3 частей).
· Если модель имеет сложный рельеф, большое количество поднутрений (например, фигура человека в сложной позе, животное с раскидистыми рогами), то гипсовая форма потребует слишком много кусков, что усложнит сборку. В этом случае лучше использовать клеевую или силиконовую форму, которая благодаря эластичности легко снимется, «обтекая» поднутрения.




3. Установка модели на щиток.
Модель устанавливается на деревянный щиток (или подставку). Если модель из глины, её необходимо предварительно подготовить: смочить водой или покрыть шеллаком (если формовка будет гипсовой).
Основание модели заделывается глиной или пластилином, чтобы создать ровный борт. Это нужно для того, чтобы гипс не затекал под модель, и чтобы форма имела устойчивое основание.

4. Разметка линии разъёма.
Линия разъёма — это граница, по которой форма будет разделена на части. Она должна проходить по наиболее выступающим точкам модели, чтобы избежать поднутрений.
Если модель имеет сложную конфигурацию, линия разъёма может быть ломаной или извилистой. Мастер намечает её карандашом или стеком.
По намеченной линии из глины выкладывается разделительный валик (барьер). Валик должен быть гладким, плотным и иметь толщину около 1–2 см. Он служит преградой для гипса, не давая ему перетечь на соседнюю часть модели. Валик должен быть установлен строго вертикально к плоскости щитка.

5. Особенности подготовки сложных моделей.
Если модель имеет глубокие впадины (например, раскрытый рот, глубокие складки одежды), перед нанесением гипса их можно заполнить глиной. Это делается для того, чтобы избежать образования сложных замков и облегчить снятие формы. Впоследствии эта глина удаляется, а на её месте в форме образуется углубление, которое при отливке заполнится гипсом, воссоздавая деталь.

6. Планирование многочастных форм.
Для сложных моделей форма может состоять из множества кусков. Количество кусков определяется количеством поднутрений. Каждый кусок должен легко сниматься. При планировании формы важно учитывать:
· направление снятия каждого куска;
· порядок сборки;
· наличие шпонок для точного соединения.

Вопросы и задания для самопроверки:
1. Что такое «поднутрение» и почему оно опасно при гипсовой формовке?
2. Как сложность модели влияет на выбор типа формы?
3. Для чего модель устанавливается на щиток и заделывается глиной?
4. Как правильно выложить разделительный валик?
5. Как поступать с глубокими впадинами на модели?
6. Задание 1. Возьмите простую модель (например, яблоко или геометрическую фигуру) и определите, где будут проходить линии разъёма для двухчастной формы. Зарисуйте схему.
7. Задание 2. Проанализируйте сложную скульптуру (по фотографии). Определите, сколько частей будет в форме и где пройдут линии разъёма.
8. Задание 3. Составьте план подготовки модели животного (например, кошки) к гипсовой формовке. Укажите, какие участки требуют особого внимания.
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